
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МАРЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.04.2021   № 206
с. Марёво

Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Марёвского муниципального округа
На основании Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 67 «Об утверждении правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства Новгородской области от 30 октября 2019 г № 438 «О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения», пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Администрация Марёвского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые Правила определения размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Марёвского муниципального округа.

2. Определить размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, в соответствии с показателями, согласно приложению.

3.Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Демянский»  осуществлять контроль за соблюдением владельцами или пользователями автомобильного транспорта допустимых весовых параметров автотранспортных средств в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Марёвского муниципального округа Осипова А.Н.
5.Признать утратившим силу постановление Администрации Марёвского муниципального района от 22.12.2014 № 338 «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения».
6.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Марёвский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Марёвского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального округа                                                 С.И. Горкин

Утверждены

постановлением администрации

муниципального округа

от 30.04.2021   № 206
Правила определения размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Марёвского муниципального округа
1. Настоящие Правила определяют размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (далее - транспортные средства, автомобильные дороги).

2. Вред, причиняемый автомобильным дорогам транспортными средствами (далее - вред), подлежит возмещению владельцами транспортных средств.

Внесение платы в счет возмещения вреда осуществляется при оформлении специального разрешения на движение транспортных средств.

3. Осуществление расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда производится Администрацией Марёвского муниципального округа в отношении участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым проходит маршрут движения транспортного средства.

Расчет платы в счет возмещения вреда осуществляется на безвозмездной основе.

4. Размер платы в счет возмещения вреда, рассчитанной применительно к каждому участку автомобильной дороги, по которому проходит маршрут конкретного транспортного средства, доводится до сведения владельца транспортного средства органом, выдающим специальное разрешение на движение транспортных средств.

5. Размер платы в счет возмещения вреда определяется в зависимости от:

а) превышения установленных правилами перевозки грузов автомобильным транспортом, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, значений:

предельно допустимой массы транспортного средства;

предельно допустимых осевых нагрузок транспортного средства;

б) размера вреда, определенного для автомобильных дорог общего пользования местного значения;

в) протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым проходит маршрут транспортного средства;

г) базового компенсационного индекса текущего года.

6. Размер платы в счет возмещения вреда рассчитывается применительно к каждому участку автомобильной дороги, по которому проходит маршрут транспортного средства, по формуле:

Пр = [Рпм + (Рпом1 + Рпом2 + ... + Рпомi)] x S x Ттг, где:

Пр - размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги (рублей);

Рпм - размер вреда при превышении значения предельно допустимой массы транспортного средства, определенный для автомобильных дорог общего пользования местного значения (рублей на 100 километров);

Рпом1, Рпом2, ... Рпомi - размер вреда при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства, определенный для автомобильных дорог общего пользования местного значения (рублей на 100 километров);

i - количество осей транспортного средства, по которым имеется превышение предельно допустимых осевых нагрузок;

S - протяженность участка автомобильной дороги (сотни километров);

Ттг - базовый компенсационный индекс текущего года, рассчитываемый по следующей формуле:

Ттг = Тпг x Iтг, где:

Тпг - базовый компенсационный индекс предыдущего года (базовый компенсационный индекс 2014 года принимается равным 1, Т = 1);

Iтг - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на очередной финансовый год, разработанный для прогноза социально-экономического развития и учитываемый при формировании бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.

7. Общий размер платы в счет возмещения вреда определяется как сумма платежей в счет возмещения вреда, рассчитанных применительно к каждому участку автомобильных дорог, по которому проходит маршрут транспортного средства.

8. Средства, полученные в качестве платежей в счет возмещения вреда, подлежат зачислению в бюджет муниципального округа.

9. Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вреда, перечисленных в бюджет муниципального округа, принимается в 7-дневный срок со дня получения заявления плательщика.

Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вреда принимается при условии, что заявителем или его уполномоченным представителем не получено специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных средств.

Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вреда принимается также в случае, если специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных средств получено, но при осуществлении расчета платы в счет возмещения вреда допущена техническая ошибка.

Приложение 1
к постановлению администрации

муниципального округа

от 30.04.2021  № 206
РАЗМЕР

вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Марёвского муниципального округа, рассчитанных под осевую нагрузку 10 т от превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства

Таблица 1

	Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (процентов)


	Размер вреда

(рублей на 100 км)

	1
	2

	свыше 2 до 3
	1493

	от 3 (включительно) до 4
	1515

	от 4 (включительно) до 5
	1544

	от 5 (включительно) до 6
	1581

	от 6 (включительно) до 7
	1626

	от 7 (включительно) до 8
	1678

	от 8 (включительно) до 9
	1738

	от 9 (включительно) до 10
	1805

	от 10 (включительно) до 11
	1879

	от 11 (включительно) до 12
	1960

	от 12 (включительно) до 13
	2048

	от 13 (включительно) до 14
	2143

	от 14 (включительно) до 15
	2246

	от 15 (включительно) до 16
	2355

	от 16 (включительно) до 17
	2471

	от 17 (включительно) до 18
	2594

	от 18 (включительно) до 19
	2724

	от 19 (включительно) до 20
	2860

	от 20 (включительно) до 21
	3004

	от 21 (включительно) до 22
	3154

	от 22 (включительно) до 23
	3311

	от 23 (включительно) до 24
	3474

	от 24 (включительно) до 25
	3645

	от 25 (включительно) до 26
	3821

	от 26 (включительно) до 27
	4005

	от 27 (включительно) до 28
	4195

	от 28 (включительно) до 29
	4392

	от 29 (включительно) до 30
	4595

	от 30 (включительно) до 31
	4805

	от 31 (включительно) до 32
	5022

	от 32 (включительно) до 33
	5244

	от 33 (включительно) до 34
	5474

	от 34 (включительно) до 35
	5710

	от 35 (включительно) до 36
	5952

	от 36 (включительно) до 37
	6201

	от 37 (включительно) до 38
	6456

	от 38 (включительно) до 39
	6718

	от 39 (включительно) до 40
	6986

	от 40 (включительно) до 41
	7261

	от 41 (включительно) до 42
	7542

	от 42 (включительно) до 43
	7829

	от 43 (включительно) до 44
	8123

	от 44 (включительно) до 45
	8423

	от 45 (включительно) до 46
	8729

	от 46 (включительно) до 47
	9042

	от 47 (включительно) до 48
	9361

	от 48 (включительно) до 49
	9686

	от 49 (включительно) до 50
	10018

	от 50 (включительно) до 51
	10356

	от 51 (включительно) до 52
	10700

	от 52 (включительно) до 53
	11050

	от 53 (включительно) до 54
	11407

	от 54 (включительно) до 55
	11770

	от 55 (включительно) до 56
	12139

	от 56 (включительно) до 57
	12514

	от 57 (включительно) до 58
	12896

	от 58 (включительно) до 59
	13284

	от 59 (включительно) до 60
	13678

	от 60 (включительно) и выше
	Рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным  постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 67


                                                                                                                   Таблица 2

РАЗМЕР 

вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Марёвского муниципального округа, рассчитанных под осевую нагрузку 11,5 т от превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства

	Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (процентов)
	Размер вреда

(рублей на 100 км)

	1
	2

	свыше 2 до 3
	679

	от 3 (включительно) до 4
	686

	от 4 (включительно) до 5
	695

	от 5 (включительно) до 6
	707

	от 6 (включительно) до 7
	722

	от 7 (включительно) до 8
	738

	от 8 (включительно) до 9
	757

	от 9 (включительно) до 10
	779

	от 10 (включительно) до 11
	803

	от 11 (включительно) до 12
	829

	от 12 (включительно) до 13
	857

	от 13 (включительно) до 14
	887

	от 14 (включительно) до 15
	920

	от 15 (включительно) до 16
	955

	от 16 (включительно) до 17
	992

	от 17 (включительно) до 18
	1032

	от 18 (включительно) до 19
	1073

	от 19 (включительно) до 20
	1117

	от 20 (включительно) до 21
	1163

	от 21 (включительно) до 22
	1211

	от 22 (включительно) до 23
	1261

	от 23 (включительно) до 24
	1314

	от 24 (включительно) до 25
	1368

	от 25 (включительно) до 26
	1425

	от 26 (включительно) до 27
	1483

	от 27 (включительно) до 28
	1544

	от 28 (включительно) до 29
	1607

	от 29 (включительно) до 30
	1672

	от 30 (включительно) до 31
	1740

	от 31 (включительно) до 32
	1809

	от 32 (включительно) до 33
	1880

	от 33 (включительно) до 34
	1954

	от 34 (включительно) до 35
	2029

	от 35 (включительно) до 36
	2107

	от 36 (включительно) до 37
	2187

	от 37 (включительно) до 38
	2268

	от 38 (включительно) до 39
	2352

	от 39 (включительно) до 40
	2438

	от 40 (включительно) до 41
	2526

	от 41 (включительно) до 42
	2616

	от 42 (включительно) до 43
	2708

	от 43 (включительно) до 44
	2802

	от 44 (включительно) до 45
	2898

	от 45 (включительно) до 46
	2996

	от 46 (включительно) до 47
	3096

	от 47 (включительно) до 48
	3198

	от 48 (включительно) до 49
	3303

	от 49 (включительно) до 50
	3409

	от 50 (включительно) до 51
	3517

	от 51 (включительно) до 52
	3627

	от 52 (включительно) до 53
	3739

	от 53 (включительно) до 54
	3854

	от 54 (включительно) до 55
	3970

	от 55 (включительно) до 56
	4088

	от 56 (включительно) до 57
	4208

	от 57 (включительно) до 58
	4330

	от 58 (включительно) до 59
	4455

	от 59 (включительно) до 60
	4581

	от 60 (включительно) и выше
	Рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным  постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 67


                                                                                                               Таблица 3

РАЗМЕР

вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Марёвского муниципального округа, от превышения допустимой для автомобильной дороги массы транспортного средства

	Превышение фактической массы транспортного средства над допустимой (процентов)
	Размер вреда

(рублей на 100 км)

	1
	2

	свыше 2 до 3
	6825

	от 3 (включительно) до 4
	6935

	от 4 (включительно) до 5
	7046

	от 5 (включительно) до 6
	7156

	от 6 (включительно) до 7
	7267

	от 7 (включительно) до 8
	7378

	от 8 (включительно) до 9
	7488

	от 9 (включительно) до 10
	7599

	от 10 (включительно) до 11
	7710

	от 11 (включительно) до 12
	7820

	от 12 (включительно) до 13
	7931

	от 13 (включительно) до 14
	8041

	от 14 (включительно) до 15
	8152

	от 15 (включительно) до 16
	8263

	от 16 (включительно) до 17
	8373

	от 17 (включительно) до 18
	8484

	от 18 (включительно) до 19
	8594

	от 19 (включительно) до 20
	8705

	от 20 (включительно) до 21
	8816

	от 21 (включительно) до 22
	8926

	от 22 (включительно) до 23
	9037

	от 23 (включительно) до 24
	9148

	от 24 (включительно) до 25
	9258

	от 25 (включительно) до 26
	9369

	от 26 (включительно) до 27
	9479

	от 27 (включительно) до 28
	9590

	от 28 (включительно) до 29
	9701

	от 29 (включительно) до 30
	9811

	от 30 (включительно) до 31
	9922

	от 31 (включительно) до 32
	10032

	от 32 (включительно) до 33
	10143

	от 33 (включительно) до 34
	10254

	от 34 (включительно) до 35
	10364

	от 35 (включительно) до 36
	10475

	от 36 (включительно) до 37
	10586

	от 37 (включительно) до 38
	10696

	от 38 (включительно) до 39
	10807

	от 39 (включительно) до 40
	10917

	от 40 (включительно) до 41
	11028

	от 41 (включительно) до 42
	11139

	от 42 (включительно) до 43
	11249

	от 43 (включительно) до 44
	11360

	от 44 (включительно) до 45
	11470

	от 45 (включительно) до 46
	11581

	от 46 (включительно) до 47
	11692

	от 47 (включительно) до 48
	11802

	от 48 (включительно) до 49
	11913

	от 49 (включительно) до 50
	12024

	от 50 (включительно) до 51
	12134

	от 51 (включительно) до 52
	12245

	от 52 (включительно) до 53
	12355

	от 53 (включительно) до 54
	12466

	от 54 (включительно) до 55
	12577

	от 55 (включительно) до 56
	12687

	от 56 (включительно) до 57
	12798

	от 57 (включительно) до 58
	12908

	от 58 (включительно) до 59
	13019

	от 59 (включительно) до 60
	13130

	от 60 (включительно) и выше
	Рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 31 января 2020 г. № 67


При превышении допустимой массы транспортного средства от 2 до 15 процентов (включительно) к размеру вреда при превышении значений допустимой массы применяются следующие коэффициенты:

по 31 декабря 2020 г. (включительно) - 0,2;

с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. (включительно) – 0,4;

с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. (включительно) – 0,6;

с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. (включительно) – 0,8.

Приложение  2

к постановлению администрации

Марёвского муниципального округа

                                                                от 30.04.2021   № 206
ИСХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

размера вреда при превышении допустимых нагрузок на ось транспортного средства и постоянные коэффициенты для автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Марёвского муниципального округа

	№ п/п
	Нормативная нагрузка на ось транспортного средства для автомобильной дороги, т
	Рисх.ось,

руб./100 км
	Постоянные коэффициенты

	
	
	
	a
	b

	1.
	6
	8500
	7,3
	0,27

	2.
	10
	1840
	37,7
	2,4

	3.
	11,5
	840
	39,5
	2,7


где:

Рисх.ось – исходное значение размера вреда при превышении допустимых нагрузок на ось транспортного средства для автомобильной дороги;

a, b – постоянные коэффициенты.

